EXERCICE DESCENTE DE CHARGE 2
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Recherche de longueurs par trigonométrie
	GE / CE= cos 25.6°
CE= GE / cos 25.6°
CE= 4435.4
	CE= 4.435 m
	AG / BC= cos 25.6°
BC= AG / cos 25.6°
BC= 3326.5
	BC= 3.327m





Calcul des surfaces d’influence
Faitage
	[bookmark: _GoBack]Sb= BC / 2 * (2 * Entraxe / 2)
Sb= 3.327 / 2 * 3.00= 4.491 m²
	Sb = 4.99 m²



Panne intermédiaire
	Sc= BC / 2 + CE / 2 * 3.00 
Sc= (3.327 / 2 + 4.435 / 2) * 3.00= 11.643 m²
	Sc= 11.64 m²



Sablière
	Se= CE / 2 * 3.00
Se= 4.435 / 2 * 3 = 6.653 m²
	Se= 6.65 m²





Détermination des charges ponctuelles aux nœuds
1. En B
	Fb= Sb * Chargement toiture
Fb= 4.491 * 125
Fb= 561.375
	Fb= 624 daN



En C
	Fc= Sc * 125
Fc= 11.643 * 125 = 1455.375
	Fc= 1455daN



En E
	Fe= Se * 125
Fe= 6.653 * 125 = 831.625
	Fe= 831 daN





Application PFS
	Somme des forces /Y = 0
	Somme des moments en A = 0

	Ra + Rf= Fb + Fc + Fe
Ra= - Rf + 624 + 1455 + 831
Ra= - Rf + 2910

Ra= - 2036 + 2910
	 - 3.Fc + 5.Rf - 7.Fe= 0
Rf= (7.Fe + 3.Fc) / 5






	Ra= 874 daN
	Rf= 2036 daN
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