EXERCICE DESCENTE DE CHARGE 2
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AIDE MEMOIRE
Détail des calculs
Ferme étudiée
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Recherche de longueurs par trigonométrieRappel résultat avec UNITE !


	GE / CE=


	CE=
	AG / BC=


	BC= 




Calcul des surfaces d’influence

Faitage
	Sb= 

	Sb = 



Panne intermédiaire
	Sc= 

	Sc=



Sablière
	Se= 

	Se=




Détermination des charges ponctuelles aux nœuds

1. En B
	Fb=


	Fb=



En C
	Fc

	Fc=



En E
	Fe=

	Fe=




Application PFS

	[bookmark: _GoBack]Somme des forces /Y = 0
	Somme des moments en A = 0

	
	 






	Ra=
	Rf=
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